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Rohrschachtpumpenbaureihe erweitert
Mit der dritten Ausbaustufe der Rohrschachtpumpenfamilie AmaCan erweitert die KSB SE & Co. KGaA ihr Portfolio für kommunale und industrielle Wasseranwendungen sowie die Abwasserwirtschaft. Die neue Generation der Baureihen AmaCan P und AmaCan D basieren auf den Ergebnissen eines umfassenden Entwicklungsprojekts, bei dem bestehende Hydrauliken analysiert, Kundenanforderungen neu bewertet und aktuelle strömungstechnische Erkenntnisse berücksichtigt wurden.
Im Mittelpunkt der Weiterentwicklung stehen eine höhere Betriebssicherheit, eine verbesserte Energieeffizienz und eine längere Lebensdauer. Die Pumpen verfügen über großzügige freie Durchgänge und eine innovative, selbstreinigende Beschaufelung (EverCleaning Blade), die das Risiko von Verstopfungen reduziert und auch bei Medien mit hohem Feststoffanteil einen zuverlässigen Betrieb gewährleistet. Unterschiedliche Schaufelwinkel bei AmaCan P sowie das Abdrehen der Laufräder der AmaCan D erlauben eine präzise Anpassung an den jeweiligen Betriebspunkt und tragen dazu bei, Wirkungsgrad und Energieverbrauch zu optimieren.
Für eine wirtschaftliche und nachhaltige Betriebsweise stehen Motoren mit Premium- und Super-Premium-Effizienz zur Verfügung. Ergänzend ermöglicht eine intelligente Sensorüberwachung die kontinuierliche Erfassung von Schwingungen, Leckagen sowie Lager- und Motortemperaturen. In Verbindung mit modernen Zustandsüberwachungssystemen werden Abweichungen frühzeitig erkannt und ungeplante Stillstände reduziert.
Neu im Zubehörprogramm ist außerdem AmaStraight, ein speziell für die AmaCan P entwickelter Strömungsgleichrichter der zugleich tragendes Aufstellteil ist. Die Konstruktion verbessert die Anströmverhältnisse am Pumpeneintritt, reduziert Drall und Strömungsstörungen und kommt ohne Trennwände aus. Gleichzeitig übernimmt AmaStraight die Ableitung von Betriebs- und Rohrkräften in die Bodenplatte, wodurch sich die Gestaltung von Pumpwerken vereinfacht und mehrere Pumpen platzsparend nebeneinander angeordnet werden können. Das System erweitert damit die Einsatzmöglichkeiten von Rohrschachtpumpen und eröffnet Planern zusätzliche Freiheitsgrade bei der Auslegung von Entwässerungs-, Bewässerungs- und Hochwasserschutzanlagen.
Illustration: Der Strömungsgleichrichter AmaStraight optimiert die hydraulischen Einlaufbedingungen von AmaCan P Rohrschachtpumpen. (© KSB SE & Co. KGaA) 
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